*Додаток 2*

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

*«*Сприяння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської  
об’єднаної територіальної громади*»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Стаття витрат** | **Розрахунок статті витрат** | **Джерела фінансування (грн.)** | |
| **Фонд конкурсу** | **Заявник** |
| 1 | Прокладання системи водовідведення ливневих вод з вул.Волинська в сторону озера | 1) Труба НПВХ каналізаційна, 60м.п. | 4м.п/шт х 15шт х 325грн/м.п. = 19500грн | 19500.00 | - |
| 2) Фасонні частини до труб: коліно, 1шт | 250грн/шт х 1шт | 250.00 | - |
| 3) Матеріали для виготовлення двох колодців для відстою води:  Цемент, 2міш  Пісок 1м3  Цементні блоки, 0,5 м3 | 125грн/міш х 2міш = 250грн  200грн/м3 х 1м3 = 200грн  700грн/ м3 х 0,5 = 350грн | 250.00  -  - | -  200.00  350.00 |
| 4) Земляні роботи з прокладання траншеї довжиною 60м та глибиною до 1м | 60грн/м.п х 60м = 3600грн | - | 3600.00 |
| 5) Прокладання та монтаж труб системи водовідведення ливневих вод | 35 грн/м.п х 60м.п = 2100грн | - | 2100.00 |
| 6) Виготовлення двох колодців для відстою води | 2шт х 250грн/шт = 500грн | - | 500.00 |
| 7) Транспортні витрати |  | - | 320.00 |
| ***Загальний бюджет проекту: 27070.00грн*** | | | | **20000.00** | **7070.00** |
| *Питома вага витрат до загального бюджету проекту, %* | | | | *73,88%* | *26,12%* |